Техническая спецификация

к закупу ручных фонариков

Описание:
фонарик ручной

Необходимые технические характеристики фонарика:

1. Прочность и износоустойчивость
2. длительный период времени освещения (мин. 1 час непрерывного использования).
3. возможность отрегулировать фокус луча.
4. Ударостойкость и водонепроницаемость.

Фонарь должен  имеет 3 режима: мощный луч (100%), слабый (50%) и режим SOS (стробоскопы)

Лампа мощностью 3W (cree led)

Аккумулятор типа 18650. Напряжение аккумулятора 3,7V.

Три батарейки типа ААА ( в комплекте).

Комплектация:

Фонарь

Зарядное устройство 220V

Автомобильное зарядное устройство 12V

Аккумулятор типа 18650

Кейс для батареек типа ААА

Батарейки в комплекте

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара.**