**Техническая спецификация**

**Фонарь в комплекте с держателем для ремня и батарейками**

Товар должен обладать следующими функциональными и качественными характеристиками и удовлетворять перечисленные ниже условия:

* Длина: не более 255 мм;
* Диаметр корпуса: не более 40 мм;
* Диаметр рефлектора: не более 57 мм;
* Вес без батареи: не менее 402 г;
* Вес с батарейкой: не менее 674 г;
* Общее напряжение: 3 вольт;
* Кнопочный переключатель;
* Источником питания служат две щелочных батарейки типа D;
* Запасная лампа высокой интенсивности в хвостовом колпачке;
* Жесткий и прочный анодированный алюминиевый корпус;
* Индивидуальный серийный номер;
* Максимальная дальность направленным пучком метров 388 м.;
* Осевая сила света – не менее 37 000 кд (кандел);
* Мощность светового потока – не менее 130 люмена (Lumens);
* Тип лампы светодиодные;
* Продолжительность непрерывной работы около 8 часов;
* Материал корпуса – высокопрочный авиционный аллюминиевый сплав;
* Анодированное покрытие внутри и снаружи, обеспечивающее антикоррозийную устойчивость корпуса. Стойкое красочное покрытие. Насечки на средней части корпуса (алмазное рифление) для удобства удержания. Ударопрочный. Выдерживает падение на твердую поверхность с высоты 1 м;
* Водозащищенная конструкция (резиновые уплотнительные кольца);
* В комплекте с батарейками;
* Кожаный держатель фонаря на ремень. Тип крепления – петлевое;

При предоставлении коммерческого приложения необходимо приложить техническую спецификацию товара с указанием модели.