**Жилет светоотражающий:**

Изделие повышенной видимости второго класса. Фоновый материал обеспечивает высокую видимость в дневное время, а светоотражающие полосы в ночное и в условиях недостаточной видимости (при плохой погоде). Жилет с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитную планку с лентой «велкро». Воротник-стойка. Светоотражающая лента шириной не менее 5 см. нашита по плечевому шву, а так же по низу изделия в два ряда. Проймы и низ жилета обработаны лентой из основной ткани выкроенной по косой. На центральной части спинки вышит трехцветный объемный логотип компании «Air Astana», размер логотипа не менее 3 см. (логотип не должен выходить за пределы центральной части спинки). Длина изделия не менее 67 см.

Состав ткани:

100% полиэфир**,** вес не менее 180 гр/кв.м.

**Требования:**

.

Требуемая гарантия качества на товары по всем лотам – не менее 12 месяцев.

Предоставление образца сигнального жилета, соответствующий всем требованиям настоящей технической спецификации, обязательно до вскрытия тендерных заявок. Образцы принимаются на основании Акта приема-передачи, за подписью и печатью потенциального поставщика и 2-х (двух) представителей Заказчика. Образцы без акта приема-передачи приемке не подлежат. Образцы оплате и возврату не подлежат.

Предоставление технической спецификации обязательно.