Техническая спецификация

Электромеханические дросселя для газоразрядных ламп.

* Используется для ламп: Ртутный/МГ\*
* Мощность: не менее 400W.
* Рабочее напряжение 220-240V 50Hz
* Номинальный ток: 3.40/3.25А.
* Конденсатор: 30µF.
* Tw: 130/^t75(EN)
* Размер не менее 15см Х 7см Х 6.5см

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).