**Техническая спецификация**

**НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА**

BATTERY C

Батарея типа C

**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Щелочная батарея предназначена для использования в фонарях, жезлах и т.д.

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Щелочной (не перезаряжаемый)1,5 В элемент питания. Электрохимическая система: Первичный алкалиново-марганцевый.

Стандарт С (R14)
Весом не менее 68 грамм

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2 года на момент поставки.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

-единовременно

**Предоставление образца обязательно, прием образцов на следующий день после закрытия торга до 12 00. Образец возврату не подлежит**

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).