**Техническая спецификация на колесо для грузовой тележки «Рохля»**

**Колесо для укомплектования грузовой тележки (задние)- 2 шт**

**Гидравлическая тележка**  – позволяющая перевозить до 2500кг., Незаменима для погрузки/разгрузки, транспортировки небольших грузов и грузов, габариты которых выходят из стандартных размеров. Высокая маневренность в узких проходах склада, заставленных товарами и надежность, что очень важно при работе с грузом, позволяют с легкостью свести ручной труд к минимуму усилий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель**  | **BF** |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 200мм |
| Мин. высота вил от пола | 85мм |
| Высота без ручки | 431,5 |
| Длина вил | 1150мм |
| Общ. ширина вил | 550мм |
| Рулевое колесо | Φ180мм |
| Колеса малые | Φ74мм, нейлон |
| Колеса, материал | **резина, нейлон** |
| Масса нетто | 75кг |

 

****

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;