**Для доукомплектации и оперативной замены оборудования Киоска самостоятельной регистрации пассажиров.**

**№1 Термопринтер для печати посадочных талонов KPM 302 Aero** для Авиа индустрии в системе SITA CUTE, SITA DCS, ARINC MUSE.

Термальный метод печати

разрешение печати: 203 x 203 dpi

Поддержка символов AEA

Поддержка команд QS

Поддержка системы регистрации пассажиров Amadeus Altea DCS

Автонож

Печать баркода: EAN 13, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128

Печать двухмерного баркода: UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE 93, CODE128, Code 32ITF, CODABAR, code PDF417, QR Code, Aztec, Datamatrix

Срок службы печатной головки: не менее 50 км

Интерфейсы: USB, 25-pin serial, Ethernet, RS 232

Скорость печати: 110-200 мм/сек

Электропитание: 194-254 VAC, 47-63 Hz

Температура рабочей среды: от 0 до 50°C

Наработка на отказ: не менее 360,000 часов

Размеры не менее 200,24 мм (длина) x 129 мм (ширина) x 123 мм (высота) и не более 203,24 мм (длина) x 132 мм (ширина) x 126 мм (высота)

Вес не более 3,5 кг

Блок питания должен быть включен в комплект

**Указание модели, предоставление технической спецификации обязательно.**

**№ 2 Картридер Hitachi V2BF**

* Размеры не более 89,1мм (ширина) x 48 мм (высота) x 143 мм (длина). Точные размеры необходимы для корректного размещения картридера в терминале для самостоятельной регистрации пассажиров.
* Вес: не более 500 гр.
* Тип привода: моторизованный
* Питание: 12VDC
* Пиковое потребление: 2.0А
* Температура работы: +5С до +50С
* Интерфейс: RS232
* Скорость передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
* Читает карты с магнитной полосой (три дорожки)
* Читает / записывает контактные чиповые (IC) карты
* Механическая защитная шторка
* Применяется в банкоматах, информационных и платежных киосках, вендинг машинах

**Указание модели и предоставление технической спецификации обязательно**

**№3 ТС Сканер паспортов 3М Kiosk Full Page Reader (CA000014287) UV**

Полностраничный сканер паспортов, для киосков CUSS компаний SITA и Arinc

* Размеры в пределах 205 (ширина) x 170 (длина) x 99 (высота) мм
* Технология считывания с помощью инфракрасных и ультрафиолетовых лучей
* LED технология
* Порт USB 2.0
* Дополнительно встроенный 2х портовый USB хаб
* Возможность считывания 2D штрих-кода с мобильных телефонов


Поддерживаемые стандарты SDK: I-CAO MRZ OCR; non-ICAO MRZ; 1D штрих-код; 2D (Aztec, DataMatrix, PDF417, QR Code) штрих-код; поддержка ePassport для базовой системы доступа

* Поддержка опционально: RFID (13.56 MHz); защитное ламинированние ( Security Laminate imaging)
* Опции SDK: Расширенный контроль доступа; AssureTec™ аутентификация; MICROS®OPERA интерфейс; Видимая зона (visible zone); оптическое распознавание Asian OCR;
* Разрешение считывания: 3.1 megapixels, CMOS, RGB 24 bit,
* Питание 100-240VAC, частота 47-63Гц
* Вес не более 1,7 кг

**Указание модели, предоставление технической спецификации обязательно.**

**№4 Сенсорный экран, диагональ 17”**

* Размер экрана: 17"
* Сенсорный экран, стекло
* Технология сенсорного экрана: ПСВ (поверхностно световые волны), мультитач
* Мультитач 10 - 32 касаний
* Прозрачность: 92%
* Температура работы: -25С до +40С
* Разрешение экрана: 32767 х 32767
* Интерфейс и питание: USB
* Напряжение: 4.75 - 5.25V
* Потребление энергии: 1,5W
* Время отклика сенсорного экрана: 10-11мс
* Поддержка операционных систем: Win7, Win8, XP



**Указание модели и предоставление технической спецификации обязательно**