Техническая спецификация

Видео-регистратор цифровой.

* Пентаплекс.
* 16-кан видео, 4 кан. аудио BNC ,
* Видео вых: BNC,
* Spot, TV, VGA, HDMI (1920\*1080).
* Формат сжатия H.264,
* разрешение записи: 960Н (960х576)D1/4CIF(704×576/ 704×480) , HD1(352×576/352×480) , 2CIF(704×288/704×240), CIF(352×288/ 352×240), QCIF(176×144/176×120)
* Скорость записи: 960Н/D1/HD1/2CIF: 400 кадр.
* Одновр. воспроизв. 8 каналов видео, Dual Stream, 396 зон детектора движ,  4 маск. зоны.
* Отображение статуса каналов: запись, обнар. движения, потеря видеосигнала и отсутствие изобр.,
* управление PTZ, RS 232/ 485, 2-USB2.0,
* RJ-45 (10/100M/1000M), ALARM: 16 вх/ 3 вых,
* ИК-пульт, мышь,
* 2 HDD SATA ( до 8 Tb)
* ,S.M.A.R.T technology, 12VDC/5 A

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).