ТИП ФАКСА

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | Факс и лазерный принтер |
| **Совместимость** | Group 3 |
| **Телефонная линия** | PSTN |
| **Скорость модема** | 33,6 кбит/с (Super G3) |
| **Технология печати** | Лазерная печать |
| **Тип сканера** | Полистовая подача |

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Устройство автоматической подачи документов** | 30 листов |
| **Формат документа** | Ширина: 216 мм (макс.), 139,7 мм (мин.) Длина: 356 мм (макс.), 127 мм (мин.) |
| **Эффективная ширина области сканирования** | 214 мм |
| **Скорость сканирования** | Прибл. 1 стр. прибл. за 3,4 с Прибл. 15,8 стр./мин |
| **Разрешение факса** | До 200 х 400 точек на дюйм |
| **Система обработки изображения** | Технология улучшения качества изображения UHQ (Ultra High Quality) |
| **Полутона** | 256 оттенков серого |

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Способ печати** | Лазерная печать |
| **Скорость печати** | 18 стр./мин |
| **Время выхода первой страницы** | 7,8 с |
| **Разрешение при печати** | 600 x 400 точек на дюйм |
| **Качество печати (точек на дюйм)** | До 1200 х 600 точек на дюйм |
| **Емкость лотков для бумаги** | 150 листов |
| **Картридж для печати** | Картридж "Все в одном" CRG728 |
| **Ресурс картриджа** | Около 2100 страниц |
| **Печать с сортировкой страниц** | Есть (печать лицевой стороной вниз) |
| **Емкость выводного лотка** | 100 листов |
| **Типы материалов для печати** | Обычная бумага, бумага повышенной плотности, бумага из макулатуры, пленка для слайдов, этикетки, конверты |
| **Размеры материалов для печати** | Кассета: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Открытки, Конверты: COM10, Monarch, C5, DL, Пользовательский (мин. 76,2 х 127 мм (макс. 216 x 356 мм) Устройство АПД: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, мин. 127 х 139,7 мм (макс. 216 х 356 мм |
| **Ширина области печати** | 206 мм |
| **Режим экономии тонера** | Есть |
| **Автоматическое уменьшение изображения при приёме** | Есть (100–75%, шаг 1%) |

ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЁМА

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Скорость передачи** | 1 стр. за 3 с при использовании модема 33,6 кбит/с |
| **Метод сжатия данных** | MH, MR, MMR |
| **Передача из памяти** | Есть |
| **Объём памяти** | 512 стр. ¹ |
| **Сохранение в памяти** | 5 мин. |
| **Приём в память** | Есть |
| **Двойной доступ** | Есть |
| **Режим коррекции ошибок (ECM)** | Есть |
| **Передача по расписанию** | Есть (140 адресатов) |
| **Последовательная передача** | Макс. 140 адресатов |
| **Приём** | Есть |
| **Передача с использованием дополнительного адреса** | Есть |
| **Повторная передача при ошибке** | Есть |
| **Перенос факсимильных сообщений** | Есть |

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Принудительный приём в память** | Есть |
| **Отчёты** | Отчёты об управлении работой факса (TX/RX),  Отчет о результатах |
| **Заголовок передачи** | Есть |
| **Нижний колонтитул при приёме** | Есть |

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Однокнопочный набор** | 30 |
| **Кодированный набор** | 100 |
| **Групповой набор** | Макс. до 129 номеров/ макс. 129 адресатов |
| **Программируемый набор** | Есть |
| **Повторный набор** | Есть (автоматический и ручной) |
| **Поиск номера** | Есть |
| **Автоматическое переключение Факс/Тел** | Есть |
| **Подъем трубки автоответчиком** | Есть |
| **Удаленный прием** | Есть |
| **Кнопка «постановка вызова на удержание»** | Есть |
| **Телефонная трубка** | Есть |
| **Тип** | Стандартный |

ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Разрешение при копировании** | Режим TEXT/PHOTO, режим TEXT,  режим PHOTO: 600 точек на дюйм × 600 точек на дюйм |
| **Скорость копирования (в монохромном режиме)** | 11,8 стр./мин |
| **Количество копий** | До 99 копий |
| **Зум** | 50–200% с шагом 1% |
| **Время выхода первой копии** | Менее 22,3 с |

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип дисплея** | ЖК-экран |
| **Размер дисплея** | 5 строк |
| **Языки ЖК-дисплея** | 23 языка: (английский / испанский / французский / итальянский / венгерский / нидерландский / норвежский / польский / греческий / эстонский / хорватский / болгарский / португальский/ словенский / словацкий / финский / шведский / турецкий / русский / чешский / датский / немецкий / румынский) |
| **Кнопка режима экономии электроэнергии** | Есть |

ФУНКЦИЯ ПРИНТЕРА

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Интерфейс** | USB 2.0 Hi-Speed |
| **Язык принтера** | UFRII-LT |
| **Память** | 64 МБ |
| **Принтер** | Windows 2000/ XP/ VISTA/ 7 Mac OS X версии 10.4.9 - 10.7 ¹ Linux ¹ ² |
| **Драйверы** | Драйвер принтера, драйвер факса |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[К оглавлению](http://www.canon.ru/for_home/product_finder/fax/laser/i-sensys_fax-l170/#p-specification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Производительность** | Не более 8000 страниц в месяц |
| **Время прогрева** | Прибл. 14 с с момента включения питания |
| **Время восстановления** | Прибл. 3,5 с |
| **Габариты (с закрытой кассетой) Ш х В х Г** | 372 x 303 x 303 мм |
| **Пространство для установки (включая лотки)** | 572 x 724 x 520 мм |
| **Вес** | Прибл. 8,8 кг |
| **Потребляемая мощность** | Максимальная: 1020 Вт В рабочем режиме: 400 Вт В режиме ожидания: 10 Вт В спящем режиме: 1,5 Вт Обычное потребление энергии: 0,6 к |
| **Уровень шума** | Звуковая мощность В рабочем режиме: 6,5 Б В режиме ожидания: не более 4,3 Б Уровень звукового давления В рабочем режиме: 53 дБ Режим ожидания: без шума |
| **Условия эксплуатации** | Температура: 10 — 30°C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) |
| **Питание** | 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) |

Предоставление технической спецификации с печатью и подписью обязательно!