Техническая спецификация

Огнетушитель ОП – 100

1. Длина струи, не менее 6м
2. Огнетушащая способность по классу А 10А
3. Огнетушащая способность по классу В 233B
4. Масса, не менее 143кг
5. Габаритные размеры (диаметр, высота),не менее мм 380×1350
6. Огнетушащее вещество Порошок огнетушащий 40% АВС
7. Температура эксплуатации, °C -40 до +50
8. Срок службы 10 лет
9. Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет.