Техническая спецификация.

Металлические контейнеры для мусора, ТБО

Оцинкованный евростандарт на колесах c крышкой.

Объем не более 1,2 куб.м., грузоподъемность не менее 0,35 тонн, площадь размещения 1,5\*1,5 м.

 Наличие колес с независимым вращением диаметром 200 мм, два из которых оснащены металлическими тормозными защёлками.

Внизу имеется сток для выливания воды и удобства промывки внутренней поверхности контейнера.

Контейнеры для мусоровозов с задней и верхней загрузкой.

**Доставка** по адресу Алматинская область, Талгарский район, с. Альмерек, складской комплекс «AILP».



**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).