Техническая спецификация

**Лот 1.** Пояс предохранительный лямочный

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для выполнения работы на высоте

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

- 3 крепления коррозиестойкие для крепления страховочных ремней (сзади - грудь - бок)
- 5 коррозиестойких пряжек-регуляторов ремней

**Материал :**

Ленты: полиэстер.

Пряжки: коррозионно-стойкие

Пояс: текстиль

Допустимая нагрузка не менее: 1950 кг

**Размеры :** регулируемый

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить сразу.

Примечания: **Предоставление образца обязательно после завершения торга, 28.05 2015г. до 12 00. Образец возврату не подлежит**

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

**Лот 2.** Мирлон (материал для полировки) Функциональное назначение

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок/. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

Назначение матирование, полировка, очищение, контурная обработка.

Физическое описание

Абразив оксид алюминия (VF)
Связующие феноловая смола
Основа нетканный материал из полиамидного волокна
Насыпка специальная
Цвет красный (VF), ширина не менее 115мм (рулон),длина рулона не менее 10 м
Градации зерна VF 360
Другая информация трехмерное нетканное полотно
Назначение матирование, полировка, очищение, контурная обработка

**Лот 3.** Пластиковая бутылка с распылителем

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для распыления жидкостей.

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Бутылка не менее 0.75 , не более 0.8 с резьбой, из плотного прозрачного пластика.

Распылитель: размер не менее 28 см, не более 30см

Цвет – белый.

Жидкость не должна протекать, вытекать. Распылитель должен плотно садиться на бутылку. Между ними должна быть прокладка

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить за 2 раза равными долями с интервалом в 4 месяца.

Примечания: **Предоставление образца обязательно после завершения торга, 28.05 2015 до 12 00. Образец возврату не подлежит**

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**