**Техническая спецификация**

**Монтажная пленка**

Товар должен обладать следующими функциональными и качественными характеристиками и удовлетворять перечисленные ниже условия:

|  |  |
| --- | --- |
|   **Срок службы** | **не менее 2 лет** |
| **Толщина пленки минимум** | **0,155 мм** |
| **Клеевая основа** | **полиакриловый клей** |
| **Подложка** | **без подложки** |
| **Температура применения** | **от +10°С** |
| **Размер рулона не менее** | **Ширина 1 м х 50 м длина** |

* Полупрозрачная эластичная ПВХ - пленка
* Применяется для переноса знаков с самоклеящихся пленок на рабочую поверхность
* Обладает высокой стабильностью размеров
* Количество: 2 рулона
* В 1 рулоне минимум– 50 м
* **Ценовое предложение должно содержать следующее:**
* 1) техническую спецификацию;
* 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).