|  |  |
| --- | --- |
|  | **Техническая спецификация** **Цифровой фотоаппарат** Разрешение матрицы не менее 16.2 МрхРазмер матрицы 1/2, 3'' CCDОптическое увеличение 12 x Цифровое увеличение 24xДисплей 3" LCD TFT Мощность аккумулятора не менее 700mAh |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Входит в комплект | адаптер электропитания с зарядным устройством USB кабель ремешок для ношения руководство пользователя |
| Тип | [цифровой фотоаппарат](http://www.003.ru/catalog-418728.html) |
| Корпус | цвет: белый встроенный динамиквстроенный микрофон |
| Тип сенсора | 1/2.3" ПЗС |
| Общее кол-во пикселей не менее | оптическое разрешение: 16.6 млн. пикселейэффективное разрешение: 16.2 млн. пикселей |
| Макс. разрешение | Не менее 4320 x 3240 пикселей |
| Макс. разрешение видео | Не менее 1280 x 720 |
| Стабилизатор изображения | оптический стабилизатор |
| Световая чувствительность | ISO 80ISO 100ISO 200ISO 400ISO 800ISO 1600ISO 3200 |
|  |  |
| Видеоформат | MP4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
| Выдержка | 1/2000с |
| Автофокус | TTL |
|  |  |
|  |  |
| Объектив | встроенный вариообъектив фокусное расстояние: 4.3 мм 51 мм фокусное расстояние (35 мм экв.): 28 мм 288 мм Fmin: 3.1 (широкий угол) - 6.3 (телефото) |
| Фокусировка | автоматическая |
| Оптическое увеличение | 12x |
| Цифровое увеличение | 2x |
| Автоспуск | 10 c,2 c |
| Непрерывная съёмка | 30 кадр/сек в формате JPEG 3 кадр/сек в формате JPEG |
| Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей (TFT) - диагональ: 3" разрешение: 460000 (пикселей) увеличение при просмотре: 12x,2x режимы воспроизведения:покадровый просмотрслайд шоу |
| Вспышка | встроенная вспышка расстояние до объекта (wide): 0.2 - 4 м расстояние до объекта (tele): 0.5 - 1.6 м время восстановления: 5 сек режимы:автоматическийавтоматическийй с подавлением красных глазпринудительное отключениезаполняющаяподавление красных глазсинхронизация с длинными выдержками |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Батарея | 1 x BP-70A литий-ионный аккумулятор емкостью 700 мА/час (в комплекте) время перезарядки 6.5 ч среднее время работы: 180 снимков |
| Электропитание | внешний адаптер питания входное напряжение 220 В |
| Системные требования | Microsoft Windows XP/Vista/7 • Intel Core 2 Duo ГГц • 512МБ • 250МБ (установленный DirectX 9.0c или выше) Apple MacOS X 10.4 • 256МБ • 110МБ Microsoft Windows 8 • Intel Core 2 Duo ГГц • 512МБ • 250МБ (установленный DirectX 9.0c или выше) (CD-ROM, USB 2.0 порт) |
| Условия эксплуатации | от 0 до 40 °C при 5-85 % влажности |
| Размеры не более  | 101 x 68 x 27 мм, вес не более 157 г |
|  |  |

**Обязательно приложить техническую спецификацию с указанием модели товара**