**Техническая спецификация**

Фонарь ручной

**ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для освещения в технических отсеках и трудно доступных местах самолета при проведении технического обслуживания как в ночное, так и в дневное время.

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Светодиод: 100-200 Люмен

Количество светодиодов: 1-7.

Дальность луча: более 200 м

Время непрерывной работы: не менее 10 часов

Корпус: анодированный алюминий

Водонепроницаемость: влагостойкий, выдерживает дождь

Ударопрочный: должен выдерживать падение на твердую поверхность ;

Питание: батарея типа С / D

Регулируемый фокус

Количество режимов света: 2-3

Размер фонаря: 20-30 см

Диаметр корпуса: не более 40 мм;

вес с батарейками не более 800 грамм.

Цвет корпуса яркий

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга на следующий день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Турксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн. тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.