**Техническая спецификация**

**Лот №1 - файл кабинет 4-х секционный (картотека )**

Внешние размеры не менее, мм: 1330\*470\*630

Внутренние размеры не менее, мм: 267\*381\*560

Вес, кг. не более: 50

Внутренний объем, не менее л: 220 папок A4

Количество полок, шт: 4

Тип замка: Ключевой Практик (2000 комбинаций)

Цвет: Серый полуматовый

Тип покрытия: Порошковое

Гарантия-5 лет



Адрес доставки товара: офис АО «Эйр Астана» на территории Международного Аэропорта г.Астана., доставка товара в сборном виде.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

**Лот № 2 – сейф**

огнестойкость – ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б

тепловой замок препятствующий прохождению огня

периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем

ригельная система запирания

оборудованы колесами

предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние размеры: | Высота не менее 811, мм | Ширина не менее 485, мм | Глубина не менее 450, мм |
| Внутренние размеры: | Не менее 607, мм | Не менее 346, мм | Не менее 301, мм |
| Вес, кг\*\*: | не менее 109 не более 119 | | |
| Внутренний не менее объем, л: | 64/8 | | |
| Количество полок: | 1 | | |
| Кассовая ячейка: | Трейзер не менее 85/343/267 | | |
| Тип замка: | Два ключевых | | |
| Цвет: | Корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали | | |
| Тип покрытия: | Порошковое | | |
| Гарантия: | 1 год | | |

Адрес доставки товара: г. Астана (левый берег), ул. Кунаева 14Б   
ЖК «Нурсая-1», 1 этаж, офис 26

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).