**Техническая спецификация на увлажнитель воздуха**

**Лот№1**

Мощность 30

Материал Пластик

Емкость резервуара для воды, л Не менее 4,5

Рекомендуемая площадь увлажнения не менее 50

Функции Таймер
 Сенсор уровня влажности
 Отключение при опрокидывании
 Отключение при отсутствии воды

Ионизация воздуха Есть

Цвет Белый

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)

**Техническая спецификация на цифровую фотокамеру**

**Лот№2**

|  |
| --- |
| **Тип** |
| Тип | компактный |
| **Матрица** |
| Общее число пикселов | не менее 10.6 млн |
| Число эффективных пикселов | Не менее 10 млн |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Физический размер матрицы | 1/2.3" |
| **Обьектив** |
| Оптический зум | Не менее 10x |
| Цифровой зум | Не менее 4x |
| Число оптических элементов | Не менее 14 |
| Число групп оптических элементов | не менее 12 |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Диафрагма | F3.4 - F5.6 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Особенности | асферические линзы |
| **Фокусировка** |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 360 мм |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| **Дисплей/видоискатель** |
| ЖК-экран | Не менее 230000 пикселов, 3 дюйма |
| **Фотосъёмка** |
| Скорость съемки | Не менее 8.8 кадр./сек |
| Выдержка | 15 - 1/4000 с |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Макросъёмка | есть |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| **Видеосъемка** |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | Не менее 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | Не менее 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| **Вспышка** |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
| **Память** |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| **Аккумулятор** |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| **Коммуникационные возможности** |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| **Физические данные** |
| Вес | Не менее 190 г, без элементов питания |
| Размер | Не более 101x59x22 мм |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)