**Техническая спецификация**

**Лот 1,2. Подставка под огнетушитель**

Подставка для огнетушителя ОП-5 и ОУ-5 металлическая, покрытая эпоксидной эмалью. Конструкция подставки для огнетушителя представляет собой металлический короб из соединенных между собой деталей – дна и боковин. Опорными плоскостями подставка размещается на ровной поверхности (на полу), вовнутрь подставки устанавливается баллон огнетушителя.

Вес нетто, кг: не менее 1,8

**В количестве 10 шт.**

**Лот 3 Огнетушитель ОП-5.**

|  |  |
| --- | --- |
| Огнетушитель | ОП-5(г) |
| Огнетушащая способность | 2А,70В,С,E |
| Количество ОТВ, [кг] | 5,0±0,25 |
| Диапазон температур, [С] | -50º +50º |
| Рабочее давление, [МПа] | 0,9±0,15 |
| Время подачи ОТВ, min [сек] | 10 |
| Вес, max, [кг] | 8,0±0,4 |
| Продолжительность ввода в действие, max [c] | 6 |
| **В Количестве** | **6шт.** |

**Лот 4 Огнетушитель ОУ-5**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка | ОУ-5 |
| Количество огнетушащего вещества не менее, кг | 5,0 |
| Огнетушащая способность (площадь, м2) | 55В(1,75) |
| Рабочее давление, Мпа (кгс/м2) при t=20±5 °С | 5,8(58) |
| Время выхода огнетушащего вещества, с | 10 |
| Длина выброса, м | 3 |
| Масса, кг | 15,5…17,2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 |
| Габариты не менее, мм | 940х230х520 |
| **В количестве** | **4 шт.** |

**Лот №3**

**ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

**Количество:** 1 шт.

**Материал:** ЛДСП, с закаткой со всех сторон.

**Размеры:**

Длина не менее – 1700 мм

Ширина не менее – 1500 мм

Толщина менее – 20 мм

**Цвет:** светло-серый, однотонный, матовый.

**Лот №4 Ручных электромегафонов.**

Рупорные громкоговорители служат для усиления голоса и оповещении максимального количества людей при ситуациях, когда не возможно автоматическое оповещение заранее заготовленными записями или при невозможности применения стационарной аппаратуры. Ручные электромегафоны применяются для организационной работы: при проведении тренировок, проведении эвакуации при чрезвычайных ситуациях, донесении важной информации и для контроля нештатной ситуации.

**Технические характеристики:**

* Мощность – 25 Вт.
* Размеры не более - 240 х 350 мм.
* Вес – не более 2 кг.
* Питание - батареи
* Аккумулятор со встроенным зарядным устройством.
* Встроенный сигнал – Сирена.
* Съемный выносной микрофон на витом шнуре.
* Разъем для подключения внешнего питания 12В.
* Встроенная память сообщений – не менее 20 сек.
* Ремень для ношения на плече.
* Боксы для батарей.
* Опции мультимедиа - Запись голоса.
* Разъем USB и SD.
* Цвет - согласовать с заказчиком.

**Обязательное условие: в коммерческом предложении приложить паспорт и тех. спецификацию.**