**Техническая спецификация**

**Лот №1 АКБ 55 А\*ч**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 55 А\*ч |
| Ток холодной прокрутки | Не менее 450А |
| Полярность | Обратная |
| **Габаритные размеры** | |
| Длина | 235--240 мм |
| Ширина | 165--175 мм |
| Высота | 180-190 мм |

|  |
| --- |
| **+**  **-** |

**Лот №2 АКБ 75 А\*ч**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 75 А\*ч |
| Ток холодной прокрутки | Не менее 680А |
| Полярность | Обратная |
| **Габаритные размеры** | |
| Длина | 265—280 мм |
| Ширина | 165--180 мм |
| Высота | 190---200 мм |

|  |
| --- |
| **+**  **-** |