**Техническая спецификация**

Название: Весы электронные с автономным питанием настольные

|  |  |
| --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания (кг) | 14-15 кг |
| Дискретность отсчета, (г) (в интервале взвешивания ) | 1г (от 0.02 до 3.0 кг)  2г (от 3.0 до 6.0 кг)  5г (от 6.0 до 15.0 кг) |
| Время работы в автономном режиме от аккумулятора, не менее  (ч) | 48 |
| Время установки показаний, не более (с) | 2 |
| Габаритные размеры съёмной платформы не более (мм) | 540x290x70 |
| Габаритные размеры не более (с учетом чаши) (мм) | 310x590x180 |
| Габаритные размеры, не более (с учётом съёмной платформы) (мм) | 540 x 329 x 105 |
| Macca не более (кг) | 5 |
| Напряжение сети питания (В, Гц) | 220, 50 |

Описание:

* **Количество дисплеев 1**
* **Индикатор перегрузки Да**
* **Автоматический сброс Да**
* **Автокалибровка Нет**
* **Функция тарирования Да**
* **Переключение единиц веса Есть**
* **Высвечивание разности результатов двух взвешиваний**
* **Весы должны работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания (сетевого адаптера);**
* **Высокая точность измерений;**
* **Выборка массы тары**
* **Весы должны быть произведены в соответствии с Европейскими директивами 90/384/EEC и стандартами** [**ISO/IEC 17020**](https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17020:en)

**Примечание:**

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**

**Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.**