**Техническая спецификация**

**Телефон для аудиоконференций**

Устройство, позволяющее проводить аудио-конференции, представляющее собой безтрубочный телефонный аппарат с функцией громкой связи, совместимый с SIP платформой Asterisk.

Не требует установки драйверов и программного обеспечения.

**Комплект поставки:**

1. Консоль конференц-телефона

2. Комбинированный аналоговый и Ethernet кабель с модулем питания — 6,4 м

3. Универсальный б/п 24V, 0,5A

4. Кабель питания — не менее 2,1 м

5. Кабель Ethernet — не менее 2,1 м

6. Телефонный кабель (RJ11) — не менее 2,1 м

7. Руководство по быстрому старту

8. Два внешних микрофона 200—7000 Гц

**Характеристики**

- для малых конференц-залов, вмещающих до шести участников: радиус действия микрофона составляет до 2 м

- комплексное питание через Ethernet (PoE)

- устойчивость к помехам от мобильных и беспроводных телефонов

 - Стандартная 12-кнопочная клавиатура

- габариты не менее 31 x 30 x 6 см и не более 36 x 34 x 7 см

- совместимость с множеством платформ SIP-телефонии

- вес не более 0,8кг

**Клавиатура**

- Стандартная 12-кнопочная клавиатура

- 4 программируемые клавиши

- Повторный набор, отключение, регулировка громкости

- Навигатор меню

**Аудио**

- Громкоговоритель:

 Частота: не менее 220, не более 7000 Гц

 Объем: регулируемый до 84 дБ

- Индивидуальные настройки звука

- Определение голосовой активности

- Подавитель фонового шума

- Низкие задержки при передаче аудио пакетов

- Эхоподавление

- Поддерживаемые кодеки

 G.711 (A-law and Mu-law)

 G.729a (Annex B)

 G.722

 G.722.1C

 iLBC

**Гарантия**

- не менее 1 года

**Обязательное предоставление технической спецификации с точными характеристиками, с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения**