**Техническая спецификация на закуп работ по ремонту покрытия пола входной группы из керамо-гранитной плитки (демонтаж старой/ монтаж новой) ,**

Место проведения: **в Центре 3, на территории международного аэропорта г.Алматы**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Кол-во** | **Ед.Изм** | **Цена за ед.** | **Общая сумма** |
| 1.Демонтаж существующей плитки из керамо-гранита входной группы (со ступенями) и боковыми поверхностями  2.Ремонт бетонного основания после демонтажа керамо-гранитной плитки ( со ступенями) выравнивание, грунтование.  3.Монтаж керамо-гранитной плитки на подготовленное основание. Плитка должна быть противоскользящей( для улицы) | 32 | м² |  |  |
| 4.Установка противоскользящего профиля с резиновыми вставками по всей длине ступеней | 10 | м |  |  |
| Восстановление существующего напольной плитки из керамо-гранита в административном здании путем частичной замены в коридорах и на ступенях лестничного марша идентичных существующим по цвету и размеру | 5 | м² |  |  |
| Стоимость работ |  | | | |
| Общая стоимость в тенге, без учета НДС |  | | | |

Рисунок №1 противоскользящий профиль с резиновыми вставками

