**Техническая спецификация на закуп напольного покрытия с услугой установки в офисы компании г. Астана**

**Место выполнения работ: г. Астана, Кабанбай батыра 121, АТЦ второй этаж**

* Настил нового напольного, модульного ПВХ покрытия с проклейкой по всей поверхности. Предусмотреть вырезы под напольные люки коммуникаций. Крышки люков проклеить новым ПВХ покрытием.
* Подготовить поверхность к работам. Предусмотреть необходимость частичного ремонта основания (жидкие полы)
* Вес изделия не менее 4900грамм / м.кв не более 4950 грамм/м.кв
* Толщина не менее 3мм не более 3,1мм
* Толщина износоустойчивого слоя не менее 0,7мм не более 0,8мм
* Размеры одного модуля не менее 457,2мм не более 459мм (квадрат)
* Изменение линейных размеров не должно превышать 0,4мм
* Абсолютная остаточная деформация не более 0,1мм.
* Цвет – темный бетон. Структуру, оттенок цвета и рисунок согласовать с Заказчиком.
* Для укладки использовать специальный клей рекомендованный производителем материала и «СНиП».
* Перед подписанием договора обязательно предоставить образцы используемого материала для согласования.
* Производить демонтаж и монтаж нового плинтуса из мдф. Кол-во монтажа плинтуса 115 м/пог
* Цвет согласовать с заказчиком. Монтаж производить посредством приклеивания
* Производить демонтаж старого напольного покрытия (ковролан)
* Весь расходный материал и работы включить в стоимость
* **Количество линолиума – 700 кв.м**

**Дополнительные Требования:**

* Все используемые материалы и **выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам** **ГОСТ, СНиП РК**
* Перед выполнением работ по заявке Заказчика, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
* Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
* Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
* При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. К ценовому предложению необходимо приложить техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик. Указать срок гарантии, гарантию предоставить не менее чем срок от завода изготовителя и не менее 24 месяцев. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
* При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
* Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
* Учесть пропускной режим на территории АО «Международный Аэропорт Нурсултана Назарбаева» , а так же необходимость получения пропусков в режимные зоны.
* Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
* Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг
* Предусмотреть вывоз строительного мусора
* Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Инженер Федорцов И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_