**Приложение №1**

**Наименование товара:** Цилиндр мотор-редуктор, RF17 DRS80S4BE1

**Количество:** 3шт

**Полная характеристика:**

|  |  |
| --- | --- |
| Част.вращ. [об/мин] | : 1400 / 185 |
| Общее передат.число [i] | : 7,55 / бесконечн. |
| Ma max [Нм] | : 56 |
| Вращ.момент на вых.валу [Нм] | : 39 |
| Экспл.коэфф. SEW-FB | : 1,45 |
| Монт.позиция IM | : M1 |
| Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод | : 270 (T) / стандарт. |
| Смаз.материал / кол-во [л] | : CLP 220 Мин.масло / 0,25 |
| Лакокр.покр. | : Покр.краска RAL7031 (сине-серый)  |
| Выходной вал | : диаметр 20 мм длина 40 мм |
| Исполнение выходного вала | : Со шпоночным пазом / со шпонкой |
| Фланец | : 120 мм |
| Номер документации A | : 25803573  |
| 28481534 |  |
| Перечень деталей | : 012541198  |
| Мощность двиг. [кВт] | : 0.75 |
| Частота двиг. [Гц] | : 50 |
| Продолж-сть включения S1-S10 | : S1 |
| Напряж.двиг.[В] / схема включ. | : 230/400 Треугольник/звезда |
| Номин.ток [A] | : 3,15 / 1,79 |
| cos phi | : 0,81 |
| Схема подключения | : R13 / 680010306 |
| Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP] | : 130(B) / 54 |
| international energy | : IE1 |
| КПД  |  |
| при 50/75/100% Pn [%] | : 74,6 / 76,6 / 75,3 |
| Символ CE | : Да |
| Единый знак соответствия EAC | : Да |
| Тормоз | : BE1 |
| Напр.торм.[В]/торм.момент[Нм] | : 230 В~ / 10 |
| Торм.выпрямитель | : BG1.5 |
| Эл.схема тормоза | : B100 / 690010006 |
| Клеммная коробка | : Алюм.корпус клеммной коробки с резьб.  |
| отверст. 2xM25, 1xM16 |  |
| Номер документации A | : 24745375  |
| Зав.табличка | : Английский |
| Располож. главн.табл.,1-й наб. | : 180 |
| Инстр.по экспл. Язык/Кол-во | : Русский |
| Код ТНВЭД | : 85015100 |