|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | **Технические характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком товара** |
| **1** | **2** | **3** |
| Химический состав: | Хлорид кальция, хлорид натрия, ингибатор коррозии |  |
| Внешний вид:  | Раствор (серо-белый) или серый или светло-желтоватый |  |
| Рассыпчатость:  | Не менее 100% |  |
| Прочность гранул: | От 10 кг/см2 до 30 кг/см2 |  |
| Коэффициент агрессивности:  | От 0,05 до 0,07 |  |
| Воздействие на почву (активность водородных ионов): | pH=6,5  |  |
| Температура активности (плавления): | До – 30° С |  |
| Массовая доля влаги: | До 60% |  |
| Реагент:  | Не токсичен, не горюч, безопасен |  |
| **Упаковка, маркировка и транспортировка:** |
| Тара | Канистра (Еврокуб) |  |
| Объем  | До 1000 л. |  |
| Обозначение даты выпуска и номера партии | имеется |  |