Техническая спецификация

**Лот 1.** Пояс предохранительный лямочный

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для выполнения работы на высоте

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

- 3 крепления коррозиестойкие для крепления страховочных ремней (сзади - грудь - бок)  
- 5 коррозиестойких пряжек-регуляторов ремней

**Материал :**

Ленты: полиэстер.

Пряжки: коррозионно-стойкие

Пояс: текстиль

Допустимая нагрузка не менее: 1500 кг

**Размеры :** регулируемый

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить сразу.

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга на следующий день до 13:00.**

**Адрес: Район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.