Техническая спецификация на ледогенератор

Габаритные размеры: не более H=41, L=46, B=52.6см (ДхШхВ).

Вид производимого льда: кубиковый

Производительность: 12-15 кг/сут.

Напряжение: 220 В.

Мощность: 0,21 кВт.

Время приготовления одной порции: 9-15 мин. (в зависимости от устанавливаемого размера пальчика).

Вес: 7-10 кг.

Тип водоснабжения: заливного типа.

Накопитель льда: с бункером.

Вместимость бункера: 1.3 кг.

Охлаждение: воздушное.

Объем резервуара для залива воды: не более 3,5 л.

Хладагент R134A.

Регулируемые ножки.

Управление:
Электронный дисплей.
Кнопка включения.
Размер пальчика льда.
Кнопка увеличения.
Кнопка уменьшения.
Индикаторы заполнения бункера и наличия воды.
Разбираемый бак.
Регулятор толщины цилиндра.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**