Батарейки типа AA 1,5V

**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Используются в электрических приборах с повышенным потреблением электроэнергии

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Алкалиновые батарейки типа AA/LR6/15A без содержания ртути и кадмия.

Номинальная ёмкость, мА\*ч: не менее = 2500

Напряжение: 1,5 вольта

Вес: не менее 24 гр

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить за 2 раза равными долями с интервалом 4 месяца.

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга, на следующий день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Турксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.