Техническая спецификация

Лот№1

# Электронные весы до 150 кг

   

• Автоматическая установка нуля
• Выборка веса тары из диапазона взвешивания
• Усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке
• Тип дисплея-Жидкокристаллический дисплей
• Диагностика неисправностей
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах
• Режим дозирования
• Счетный режим
• Интерфейс RS-232
• На индикаторной головке расположено 4 клавиши

•форма платформы - рифленая, размер не менее 370×500 мм

• габаритные размеры - не более 420×655×710 мм,

•масса 14-18 кг.

•дискретность 50гр

•Питание весов может осуществляться как от сети через адаптер, так и от батарей.

Примечание:

 Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.