
Техническая спецификация

Лот№1

# Электронные весы до 150 кг



• Автоматическая установка нуля  
• Выборка веса тары из диапазона взвешивания  
• Усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке  
• Тип дисплея-Жидкокристаллический дисплей  
• Диагностика неисправностей  
• Мембранная клавиатура  
• Платформа из нержавеющей стали  
• Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах  
• Режим дозирования  
• Счетный режим  
• Интерфейс RS-232  
• На индикаторной головке расположено 4 клавиши

•форма платформы - рифленая, размер не менее 370×500 мм

• габаритные размеры - не более 420×655×710 мм,

•масса 14-18 кг.

•дискретность 50гр

•Питание весов может осуществляться как от сети через адаптер, так и от батарей.

Примечание:

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.