ТЕХСПЕЦИФИКАЦИЯ НАУШНИКОВ

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ СКЛАДНЫЕ

- НАУШНИКИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СТАБИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОРГАНОВ СЛУХА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- ПРОТИВОШУМОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТИХ НАУШНИКОВ В ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПОЛОСЕ ШУМОВ ТАКЖЕ ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛЫШАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РЕЧЬ И ОБЩАТЬСЯ.

- УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА СРЕДНЕЕ (SNR) НА не более 28 ДБ
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА ПРИ ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ (H) НА не менее 32 ДБ
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА ПРИ СРЕДНИХ ЧАСТОТАХ (M) НА не менее 25 ДБ
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА ПРИ НИЗКИХ ЧАСТОТАХ (L) НА не менее 20 ДБ

SNR=28 H=32 M=25 L=20

вес: не более 180 Г.

Количество: 5 штук

Срок гарантии: 12 месяцев

Адрес доставки: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Гульдалинский сельский округ, с. Альмерек, №1 уч.; складской комплекс AILP (Almaty International Logistic Park)

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки и модели