**Техническая спецификация**

**Лот №1. Сетевой фильтр**

Длина шнура: 5 метров

4 розеток с предохранителем

Предоставление технической спецификации обязательно.

**Лот №2** Ф**леш-накопитель, 16 ГБ, USB 3.0**

Тип корпуса: Съемный колпачок

Тип интерфейса: USB 3.0

Объем памяти: не менее 16 Гб

Скорость чтения: не менее 40 Мбайт/с

Скорость записи: не менее 10 Мбайт/с

Скорость передачи данных: не менее 5 Гбит/с

Индикаторы: чтение/запись

Размеры: не менее 6.5 х 1.5 х 0.5 см, не боле 7.0 х 2.0 х 1.0 см

Указание модели и предоставление технической спецификации обязательно.

**Лот №3 Флеш-накопитель, 64 Гб, USB 3.0**

Тип корпуса: Съемный колпачок

Тип интерфейса: USB 3.0

Объем памяти: не менее 64 Гб

Скорость чтения: не менее 80 Мбайт/с

Скорость записи: не менее 25 Мбайт/с

Скорость передачи данных: не менее 5 Гбит/с

Индикаторы: чтение/запись

Размеры: не менее 6.5 х 1.5 х 0.5 см, не боле 7.0 х 2.0 х 1.0 см

Указание модели и предоставление технической спецификации обязательно.

**Лот №4 Карта памяти SDXC, 64 Гб**

Тип карты: SDXC

Класс: не менее 10

Емкость: не менее 64 Гб

Скорость чтения: до 30 Мбайт/с

Скорость записи: до 15 Мбайт/с

Файловая система: exFAT

Размер: не менее 2.2 х 3.0 см, не более 2,4 х 3,2 см

Указание модели и предоставление технической спецификации обязательно.

**Лот № 5 Переходник с USB на COM (RS232)**

Переходник USB - COM для подключения к USB порту компьютера устройства с последовательным интерфейсом (модем, цифровую камеру и любое - автомобильное, промышленное, медицинское и т.д. оборудование). Прерывания для подключаемого устройства при этом не требуется.

Разъем на переходнике – USB Type A; DB9 Male

Поддержка ОС Windows, Mac OS 8.5 с драйвером USB

Длина кабеля не менее 150 см



Предоставление технической спецификации обязательно.

**Лот №6 Переходник с USB на 2хCOM (RS232)**

Переходник USB – 2хCOM для подключения к USB порту компьютера два устройства с последовательным интерфейсом (модем, цифровую камеру и любое - автомобильное,промышленное, медицинское и т.д. оборудование). Прерывания для подключаемого устройства при этом не требуется. Разъем на переходнике:   
1 х USB Type A; 2 х DB9 Male.

Поддержка ОС Windows, Mac OS 8.5 с драйвером USB

Длина кабеля не менее 150 см



Предоставление технической спецификации обязательно.

**Лот № 7 флеш-накопитель, 16 ГБ, USB 2.0**

Материал: Пластик

Тип интерфейса: USB 2.0

Объем памяти: не менее 16 Гб

Средняя скорость чтения: не менее 15 Мбит/с

Средняя скорость записи: не менее 7 Мбит/с

Размеры: не менее 60 х 20 х 10мм

Вес: не более 9гр.

Указание модели и предоставление технической спецификации обязательно.