**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

Для проведения тренингов по сервису бортпроводникам, тренерам необходимо оборудовать тренинговую комнату необходимым оборудованием, а именно приобрести и установить профессиональное звуковое оборудование

* **Усилитель**
* **Микрофон**

**Заказчик:**

Муханбеткалиева Виктория – Менеджер по обучению сервису и клиентоориентированности , Департамент бортового обслуживания, АО «Эйр Астана».

Viktoriya.mukhanbetkaliyeva@airastana.com

**Описание:**

Авиакомпания «Эйр Астана» продолжает улучшать качество обучения бортпроводников по чтению информации для пассажиров на борту ВС. В связи с этим нуждаемся в приобретение и установке данного звукового оборудования в тренинговую комнату для практических занятий.

Описание и спецификация приложена к техническому заданию.

**Направление:**

Использование в тренировочных целях для обучения бортпроводников.

1. **Усилитель микширующий**

Функциональные особенности

 3 микрофонных входа, 2 AUX входа, один выход для подключения линии громкоговорителей с напряжением 100 В/70 В или подключения акустических систем с импедансом 4 - 16 Ом

 Сигнал с микрофонного входа на передней панели является приоритетным над другими входными каналами

 Индивидуальное управление громкостью звука каждого входного канала

 Общее управление уровнем низких и высоких частот (эквализация)

 Индикатор уровня сигнала для быстрого и легкого визуального мониторинга

 Функция защиты в случае короткого замыкания, перегрузки

|  |  |
| --- | --- |
|  | Усилитель, 60Вт (3 микрофонных входа, 2 AUX входа, 1 AUX выход)  |

# Микрофон для поискового вызова

Характеристика:
l. Микрофон для поискового вызова представляет собой простое применение в различных местах.
2.Функция включения и выключения сигнала.
3. Громкость набора сигналов является регулируемой.
Технические параметры:

Характеристика частоты
полоса частот : 80 Гц - 12 кГц

***При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели.***