**Аккумулятор для радиостанции Kenwood**

Химический тип: Ni-MH
Напряжение питания, В: 7,2
Емкость, мАч: 1400
Количество рабочих циклов: ~800

Время работы, ч (цикл 90/5/5): ~14

Высота не менее- 11.5 см

Ширина не менее– 5.5 см

Толщина не менее– 2 см

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Обязательное наличие у поставщика сертификата происхождения на товар.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели.**