**Техническая спецификация**

**Прибор для очистки и ионизации воздуха в помещении**

**Функции:**

* **Охлаждение** до 30 м²;
* Очистка воздуха аква-фильтрацией до 100 м²;
* Обдув пространства с регулировкой направления потока;
* Режим вентиляции воздуха (не менее трех скоростей воздушного потока);
* Увлажнение природное до 100 м² (никаких ультразвуков);
* Мойка воздуха (съемный отсек для воды);
* Регулировка напора и подачи воды ( мин очистка воздуха, макс увлажнение с охлаждением);
* Режим ионизации;
* Экономичность (Р=252Вт на максимальной скорости);
* Таймер на отключение от 1 до 8 часов;
* Звуковое оповещение низкого уровня воды;
* Автоматическая система защиты от перепадов напряжения и перегрева;
* Электронная панель управления;
* Дистанционное управление;
* Мобильность - устройство легко переносится или перемещается с помощью колесиков. (нет отводов в окно);
* Фильтр рассчитан на не менее чем 4,5 года (не требуется докупка фильтров).
* Все приборы должны быть оснащены системами защиты от перепадов напряжения и перегрева.
* Возможность использования биотических добавок для оздоровления жизненного пространства.
* Вращающиеся лопасти для равномерного воздушного потока.

 **Характеристики**

Обдув в радиусе 5-7 метров.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Тип питания | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность не менее  | 252W |
| Рекомендуемый объем помещения, не менее м² | 80 |
| Поток воздуха, м³/час не менее  | 900 |
| Фильтр | Угольный пылевой фильтрСотовый-ячеистый фильтр  |
| Тип управления | Электронное с помощью кнопок, дистанционного пульта  |
| Cъемный контейнер для воды не менее |  30 литров |
| Тип установки | Напольный |
| Материал корпуса | Пластик |
|  |  |
| Емкость для льда | Верхняя загрузка |
| Высота, не более мм | 870 |
| Ширина, не более мм | 460 |
| Глубина, не более мм | 350 |
| Вес, не более кг | 12 |
| Гарантийный срок, не менее  | 12 месяцев |

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).