**Техническая спецификация**

 Место проведения работ – офисные помещения Авиакомпании в г. Алматы, по ул. Закарпатская,1А,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  |  **Наименование статей расхода**  |  **Ед. изм.**  | **Объем**  | **Работа за 1 ед. изм. / тенге** | **Цена на 1 ед./тенге**  | **Сумма/ тенге**  |
| 1 | Установка на внутренние офисные перегородки качественной тонировочной пленки с эффектом «заморозки», полосами (согласно приложенному дизайну) :1. 3 полосы: 2 Х 350мм, 1 Х 600 мм), горизонтально, на существующие стеклянные, мобильные перегородки, с внешней стороны.

|  |
| --- |
| Характеристика  пленки |
| Ослабление УФ- излучения | 99% |
| Коэф. Экранирования (не менее) | 0,68% |
| Отражение (не менее) | 53% |
| Пропускание (не более) | 18% |
| Снижение бликов | 36% |
| Ослабление солнечной энергии | 16% |

D:\Air Astana\KDI\FINAL\внутрен1.jpgD:\Air Astana\KDI\FINAL\внутрен2.jpg | м2 | 320 |  |  |  |
|  |
| 1. 1 полоса, высотой 130 мм. (общая высота от поверхности пола не менее 180 см и не более 220 см)

D:\Air Astana\KDI\FINAL\наружн.jpg | м2 | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Дополнительные требования:**

* Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни,
* либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
* **Учесть пропускной режим для работников подрядчика.**
* Предусмотреть вывоз строительного мусора
* При производстве работ рабочим использовать сменную обувь. Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании
* При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного коврового покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
* Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг
* Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК
* После подписания договора Подрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты на оборудование и материалы, используемые для выполнения работ
* Заявка Подрядчика на участие в конкурсе обязательно должна содержать техническую спецификацию.
* К технической спецификации приложить коммерческое предложение, рассчитанное исходя от данных, указанных в технической спецификации с учетом всех работ и материалов (см. таблицу с объемом работ). Общая сумма должна соответствовать  сумме ценового предложения по лоту.
* Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение гарантийного срока продолжительностью 60 (шестьдесят) календарных месяцев с момента приемки работ. Гарантия распространяется на все элементы, составляющие результат работы. Так же подрядчик обязуется осуществить замену поврежденной пленки или поврежденного стекла в перегородках, из-за некачественно установленной пленки;
* Все работы и услуги должны соответствовать требованиям ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, охраны окружающей среды,
* В целях соблюдения действующих норм (СНиП/СанПиН), поставщик обязуется осуществлять необходимую уборку помещений заказчика по завершению работ (на ежедневной основе) с вывозом мусора за пределы объекта заказчика;