**Техническая спецификация.**

**Лампа газоразрядная. 400W/745 E40 BU**

диаметр - не менее 122 мм   
длина - не менее 284 мм   
назначение внутреннее освещение для высоких потолков   
номинальная мощность - не менее 400 Вт   
номинальное напряжение - не более 230 В   
рабочее положение вверх цоколем +(-) 15град.   
расстояние до свет.центра - не менее 122 мм   
световой поток - не менее 32 500 лм   
срок службы - не менее 20 000 ч

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

**Обязательное предоставление технической спецификации.**