**Техническая спецификация.**

**Лампа газоразрядная. 400W/745 E40 BU**

диаметр - не менее 122 мм
длина - не менее 284 мм
назначение внутреннее освещение для высоких потолков
номинальная мощность - не менее 400 Вт
номинальное напряжение - не более 230 В
рабочее положение вверх цоколем +(-) 15град.
расстояние до свет.центра - не менее 122 мм
световой поток - не менее 32 500 лм
срок службы - не менее 20 000 ч

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

 **Обязательное предоставление технической спецификации.**