**Техническая спецификация**

**Шпагат полипропиленовый фибриллированный.**

**Шпагат плоский полипропиленовый фибриллированный 1000 текс:**

**Назначение:**

* обвязочный материал в различных сферах деятельности;
* производственное сырьё.

**Свойства:**

* фибриллированная нить
* линейная плотность 1000 текс;
* белого цвета;
* в одной бухте 5-6 кг;
* разрывная нагрузка не менее - 37 кгс;
* изготовлен из первичного сырья.

**Тара:** бобина на пластиковой или картонной шпуле.

1 бобина (бухта) не менее 5 кг длина шпагата не менее 5000 м

Общее количество не менее 50 кг. (10 бухт), не менее 50 000м

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**