Техническая спецификация

Лот№1

**Название:** Компрессор воздушный

Производительность,: 174 л/мин

Мощность, не менее: 1.5 кВт

Питание : однофазное,220-240 В

Скорость, не менее: 2850 об/мин

Количество цилиндров: 1 шт

Максимальное давление не менее: 10 кг/ см2

Рабочее давление не менее : 8 ,кг/см2

Объем ресивера не менее: 25 л

Габариты ,не более : 610 x 280 x 680мм

Вес, не более: 30 кг

Длина шнура электропитания, не менее: 1930 мм

Диаметр колёс , не более: 190 мм

Ширина колеса , не более: 35 мм

Колёсная база, не более: 310 мм

**Примечание:**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Oбразец товара, соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен после окончательного срока предоставления заявок (дата закрытия) до 12-00 ч. по времени Астаны следующего рабочего для.

Потенциальный поставщик вправе забрать образец после подведения итогов закупок.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Инженер АО «Эйр Астана»

Захаркин Д.М. 258-41-35\*1645

