|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Работа** | **Материал** | **Итого** |
|  | Демонтаж старого линолеума и плинтуса | работа | 1 |  |  |  |
| 3 | Настил нового коммерческого линолеумного покрытия с проклейкой по всей поверхности, не менее 34 класса, толщина защитного слоя не менее 0.8 мм, гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм, звукопоглощение: 6-10 Дб, структуру, цвет и рисунок согласовать с Заказчиком. Для укладки использовать специальный клей рекомендованный производителем материала и «СНиП». | м2 | 40 |  |  |  |
| 4 | Установка платикового плинтуса | м/п | 40 |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Левкас, покраска стен. Краска должна быть не  токсична, пере началом работ предоставить  сертификат соответствия , номер  колера Х356).  Устранить все неровности и "раковины".  cid:image001.jpg@01D121E5.F74CFBE0 | | м2 | 15 |  |  |  |
|  | Установить подоконник пластиковый на выступ стены, шириной 17-20 см, предварительно согласовать с Заказчиком ширину, цвет и сделать замеры | м.п. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Техническая спецификация**

**Декоративно отделочные работы в офисе авиакомпании**

**г. Атырау, проспект Абулхайр хана, 2,**

**Дополнительные требования:**

* Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании, график работ согласовать с представителем Авиакомпании.
* Учесть пропускной режим для строителей.
* Предусмотреть вывоз строительного мусора
* При производстве работ рабочим использовать сменную обувь. Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании
* При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного коврового покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи
* Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг
* Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК
* **Обязательное предоставление технической спецификации**
* При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. задании;
* Материал поставщика работ и услуг (сертификаты материалов, приложить гарантию на выполненные работы и услуги)
* Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом
* Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
* Оплата по фактическому исполнению объемов и видов работ.

Инженер по дизайну интерьера и ремонтным работам Олжабаева З.Т.

Инженер по строительным работам Черноусов С.Н.