|  |  |
| --- | --- |
| Unit(Агрегат)  | RustripperОчиститель ржавчины |
| P/N (Чертёжный номер) |  |
| Category(Категория)  | --- |
| Reference document(Ссылка на документ) | B757 AMM 49-53-06 |
| Functional description(Функциональное назначение) | Очиститель предназначен для очищения фильтров от щелочных отложений и накипи. |
| Physical description(Физическое описание) | Смесь из каустической соды, щелочной соли, поверхностно-активных веществ (ПАВ), органической хелатной добавки. Порошок белого цвета.Вид упаковки – пластиковое ведро 5-10 кг Срок годности не менее 80% с даты производства |
| A/CСамолет | --- |

Обязательное предоставление технической спецификации. Срок годности не менее 80% с момента производства. Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации).

Инженер 

Зырянов Н. М. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АО «Эйр Астана»