**Техническая спецификация по ремонту лобовых стёкол автомобилей на 2017г.**

**Технические требования по наличию оборудования для ремонта лобовых стёкол автомобилей.**

1. Наличие обученных специалистов, производящих ремонт лобовых стёкол автомобилей.
2. Наличие крытого, освещённого, отапливаемого помещения для проведения работ.

 3. Наличие всего оборудования и инструментов для производства ремонта лобовых стёкол автомобилей.

 (Мини дрель, лампа ультрафиолетового света 3 шт., инжектор – аппарат высокого давления для заполнения повреждений 3 шт, скрайбер – твёрдосплавный карандаш для подготовки повреждений к ремонту, отклин - для освобождения трещин лобового стекла в труднодоступных местах, светодиодная подсветка для затемнённых участков стекла, пинцеты различной жёсткости и длины 3-х видов.)

 4. Наличие всех необходимых расходных материалов для осуществления процесса.

 (Клей для клейки лобовых стёкол, плёнка и пр.)

 5. Обеспечение рабочего места сжатым воздухом для продувки трещин лобового стекла автомобиля, преобразователем электроэнергии (12V – 220V) на случай аварийного отключения электроэнергии.

 6. Пост для ремонта лобовых стёкол автомобиля должен находиться не далее 10 км. от Международного Аэропорта Алматы.

**При предоставлении коммерческого предложения необходимо указать стоимость услуги за единицу, в соответствии с нижеследующей таблицей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Количество** | **Цена за единицу** | **Итого** |
| **Ремонт сколов лобового стекла** | **500 см.2** |  |  |
| **Ремонт трещин лобового стекла**  | **2000 см.** |  |  |
| **Итого общая стоимость коммерческого предложения**  |  |

**Срок оказания услуг: в течение 2017 г. согласно заявке Заказчика**

Необходимо указать цену за единицу и общую сумму, при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.

При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу каждой услуги должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Предоставить пункт ремонта стекол для осмотра в течении 1-го рабочего дня с момента завершения приема заявок на участие в конкурсе, для подтверждения установленных требований.

 ***Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию соответствующую требованиям Заказчика***