**Техническое задание.**

**Сервисное обслуживание швейного оборудования**

В наличии:- Оверлок 2 штуки. марки GEMSY GN20-2B.

- Швейная машина 1штука. марки GEMSY GEM5590H.

Необходимые действия по сервисному обслуживаию:

А. Для ковровых оверлоков - требуется один раз в календарный месяц производить:

-регулировку

- чистку

- смазку оверлоков.

Б. Для швейной машины требуется раз в пол. года производить: -- регулировку

- чистку

- смазку

При провидении сервисного обслуживания выезд мастера на место нахождения швейного оборудования.

***Приложить техническую спецификацию товара***