**Техническая спецификация**

**Москитные сетки с услугой установки (замер, изготовление и установка москитных сеток) в Центре 1, по адресу ул.Закарпатская, 4А. и в Центре 2, по адресу ул.Закарпатская, 1А**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **Объем** | **Цена на 1 ед. мат-ла** | **Работа за 1 ед. изм.** | **Сумма** |
|  |
| 1 | Москитная сетка (Замер, изготовление, доставка и установка «внутренних» москитных сеток в существующие оконные проемы коричневого цвета) в Ц1ул.Закарпатская, 4А | м2 | 104,4 |  |  |  |
|  | Москитная сетка (Замер, изготовление, доставка и установка «внутренних» москитных сеток в существующие оконные проемы коричневого цвета.) в Ц2Закарпатская, 1А | М2 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Замер, изготовление и установка москитных сеток**
* Рамочная москитная сетка в стандартной алюминиевой раме (тип крепления — кронштейны, цвет - коричневый);
* Стандартное полотно типа «Антипыль»;

**Дополнительные требования к подрядчику:**

* Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при проведении Исполнителем работ с объекта Заказчика;
* Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании Заказчика, во время проведения ремонтных работ и при завершении работ Исполнителем;
* При производстве работ (на объекте Заказчика) предусмотреть необходимую защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи;
* Предусмотреть (силами Исполнителя) вынос/занос мебели с кабинетов до 100 кг (при необходимости);
* Все используемые материалы, оборудование и работы должны соответствовать действующим в РК нормам СНиП РК, СанПиН, ПБ, итд;
* При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в настоящей тех. спецификации;
* При необходимости, Исполнитель может осуществить осмотр здания и определить фактический объем работ, размеры окон.
* В целях соблюдения действующих норм (СНиП/СанПиН/ПБ/ГО/ЧС), поставщик обязуется осуществлять необходимую уборку помещений Заказчика по завершению работ (на ежедневной основе) с вывозом мусора за пределы объекта Заказчика;
* Поставщик дает безоговорочную, полную гарантию на товар и работы на период 24 месяца с момента приемки этих товаров Заказчиком и обязуется осуществить замену поврежденных или некачественно установленных сеток.
* До начала проведения работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во и список работников с копиями уд. личности, список автомобилей задействованных в данных работах, время въезда и выезда автотранспорта на/с объекта) с административным отделом Заказчика и при необходимости с Аэропортом;
* При необходимости замена оконных уплотнителей открывающихся створок окон;
* Пройти необходимый инструктажи на объекте Заказчика.
* Использование необходимых в работе СИЗ;
* **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, охраны окружающей среды, внутреннего распорядка Заказчика и действующего пропускного режима на территории Аэропорта. Сотрудники Исполнителя проходят обязательный инструктаж по ТБ и ОТ, ПБ и ЭБ, на территории Заказчика. При несоблюдении правил ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, Заказчик имеет право отстранить провинившихся сотрудников Исполнителя с объекта Заказчика, а Исполнитель, в течение 24 часов, обязан предоставить других сотрудников для завершения работ в рамках данной ТС;**
* **Оплата не позднее 30 дней с момента поставки товара, на основании СФ. Заказчик оставляет за собой право на корректировку/сокращение заявленных ранее объемов;**
* **Срок исполнения/выполнения работ по данной ТС: не более 15 рабочих дней с момента подписания Договора.**

***Приложить техническую спецификацию с указанием стоимости за 1 м2***

***Указать общую сумму, которая должна соответствовать ценовому предложению.***