Требуется техническая спецификация

ОПИСАНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительные провода для работы с мультиметрами

Характеристики: запатентованная выдвижная защита наконечников, соответствующая требованиям по безопасности для электрооборудования, согласно которым требуется сократить площадь неизолированной поверхности, одновременно обеспечивая универсальность, необходимую для большинства измерений.

Параметры: предназначен для соединения мультиметров FLUKE
Состав набора: 2 измерительных провода
Материал изоляции: силикон
Номинальный ток: 10 А
Возможность сокращения длины неизолированной части: с 19 мм до 4 мм
Условия эксплуатации при температуре: от -20 до +55 градусов Цельсия
Условия эксплуатации при высоте: до 2000 м
Входные разъемы совместимые с приборами, оснащенными гнездом для стандартных закрытых вилок штекерного типа на 4мм

Ценовое предложение должно содержать:
Техническую спецификацию
Наименование и характеристику поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)
Обязательное предоставление гарантии на поставляемый товар не менее 12 месяцев