**Техническое задание на ремонт асфальтного покрытия и устройства пешеходной дорожки на территории офиса Центр 2, г. Алматы**

**Место проведения работ : г. Алматы, Ахметова 1а, Центр 2**

**Таблица №1. Количество, стоимость работ и материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС | Общая сумма без учета НДС |
| **а) ремонт существующего асфальтового покрытия (парковка)** | | | | |
| 1 | Грунтование основания битумом | 396 кв.м |  |  |
| 2 | Асфальтирование м/з а/б смесью с созданием уклона | 202 кв.м |  |  |
| 3 | Ямочный ремонт с применением фрезы | 194 кв.м |  |  |
| **б) устройство пешеходной дорожки** | | | | |
| 1 | Демонтаж существующих бордюров | 6м.п |  |  |
| 2 | Организация проема в металлическом ограждении с устройством калитки | 8 кв.м |  |  |
| 3 | Земляные работы (подготовка корыта для пешеходной дорожки) | 1,5 м.куб |  |  |
| 4 | Монтаж бордюров обрамления пешеходной дорожки с устройством замков из бетона | 38 м. п |  |  |
| 5 | Устройство основания под пешеходную дорожку из ПГС шириной 1,2м, длинной 18м | 2,6 м.куб |  |  |
| 6 | Устройство покрытия из горячей асфальто-бетонной смеси, мелкозернистой фракции, толщина не менее 70мм | 22 м.кв. |  |  |
| 8 | Окраска металлоконструкций (столбы, места сварки) | 1 работа |  |  |
| 9 | Бетонные фундаменты | 5 шт |  |  |
| 10 | Металлические столбы | 5 шт |  |  |
| 11 | Устройство траншеи под закладные | 34м |  |  |
| 12 | Электромонтажные работы с прокладкой кабеля | 1 работа |  |  |
| 13 | Восстановление нарушенного газона | 1 работа |  |  |
| 14 | Восстановление поврежденного асфальтного покрытия после проведения электромонтажных работ | 1 работа |  |  |
| **Итого** | | | |  |