**Приложение 1 к Технической спецификация на проведение работ по демонтажу и монтажу** **алюминиевых перегородок в Ангаре и Терминале**

 **Таблица №1: Объем выполняемых работ и материалов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/** | **Наименование материала** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед в тенге без НДС** | **Общая сумма в тенге без НДС** |
| 1 | Демонтаж алюминиевых перегородок, включая комплектующие: алюминиевая дверь, заполнение-стекло 6мм прозрачное, закаленное, одинарное (с учетом ремонта стены) | м2 | 12 |  |  |
| 2 | Вывоз и доставка перегородки с Ангара (по адресу г. Астана, Есильский район, проспект Кабанбай батыра, 121) до старого Терминала (5 этаж Международного Аэропорта Нурсултана Назарбаева). Включая комплектующие: алюминиевая дверь, стеклопакет. | м2 | 12 |  |  |
| 3 | Монтаж алюминиевых перегородок (наращивание существующей перегородки), включая комплектующие. (заполнение-стекло 6мм прозрачное, закаленное, одинарное). Материал, комплектующие, размеры идентичны существующим. Использовать материалы с демонтированной перегородки. Замерить и согласовать с заказчиком.  | м2 | 40 |  |  |
| 4 | Монтаж алюминиевой двери (существующая демонтированная с Ангара дверь). | шт | 1 |  |  |
| 5 | Перемещение существующих алюминиевых перегородок: демонтаж и монтаж существующих перегородок не повредив детали. Перемещение с учетом всех сопутствующих монтажных работ. Замерить объем работ и согласовать с заказчиком. | м2 | 40 |  |  |
| 6 | Закрыть щель (Длина 330см, ширина 5см) | Шт. | 4 |  |  |
| 7 | Закрыть щель (Длина 330см, ширина 2см) | Шт. | 4 |  |  |
| **Общая стоимость работ:** |  |
| **Непредвиденные расходы (15% от общей стоимости работ):** |  |
| **Итоговая сумма (включая непредвиденные расходы 15%) без учета НДС:** |  |



Рис1 Рис2

Рис.3: вид существующей офисной модульной перегородки в Ангаре, подлежащей демонтажу



Рис.4: вид перегородок в Старом Терминале

