**Приложение №1**



**1.Описание:** Клемма ножевая авто(мама) 6,3 мм, сечение провода 0.25-1.5 кв.мм, полностью изолированная



**2.Описание:** Клемма ножевая авто(мама) 6,3 мм, сечение провода 2,5-6 кв.мм, полностью изолированная



**3.Описание:** Клемма ножевая авто(мама) 6,3 мм, сечение провода 2,5-6,0кв.мм, изолированная



**4.Описание:** Клемма ножевая авто(мама) 6,3 мм, сечение провода 0.25-1.5 кв.мм, изолированная



**5.Описание:** Клемма ножевая авто(мама) 6,3 мм, сечение провода 1,5-2,5 кв.мм, изолированная



**6.Описание:** Клемма ножевая авто(мама) 4,8 мм, сечение провода 1,5-2,5кв.мм, изолированная



**7.Описание:** Клемма ножевая авто(мама) 3 мм, сечение провода 0,25-1,5 кв.мм, изолированная



**8.Описание:** Клемма ножевая авто(папа) 4.8 мм, сечение провода 0,25-1,5 кв.мм, изолированная



**9.Описание:** Клемма ножевая авто(папа) 6,3 мм, сечение провода 0,25-1,5 кв.мм, изолированна