**Требуемые Характеристики аккумулятора**

**Для радиостанции** Motorola CP140, CP160, CP180.

Совместимость аккумулятора с радиостанциями Motorola CP140, CP160, CP180.

|  |  |
| --- | --- |
| Химический тип | Ni-MH / никель-металл-гидрид |
| Напряжение питания | 7,2 В |
| Емкость | Не менее 1400 мАч |
| Вес | Не менее 210 г. |
| Размер | 60 x 120 x 22 мм |
| Количество рабочих циклов | Не менее 400 |
| Время работы (цикл 90/5/5) | Не менее 11 ч, при низкой мощности  Не менее 9 ч, при высокой мощности |
| Диапазон рабочих температур | -20 ÷ +60 °С |
| Подверженность возникновению эффекта памяти | низкая |
| Необходимость технического обслуживания | 1 раз в 4-6 месяцев |
| Энергетическая плотность | 8,84 мАч/cм |

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Обязательное наличие у поставщика сертификата происхождения на товар.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

**Требуемые Характеристики широкополосной антенны для портативной радиостанции:**

Совместимость оригинальной антенны с радиостанциями Motorola CP140, CP160, CP180.

|  |  |
| --- | --- |
| Частотный диапазон, МГц: | 136-174 |
| Тип разъема: | Motorola RF-MX |
| Высота антенны, см: | 15,5 |
| Цветовая маркировка цоколя: | черная |

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

**Пульт для презентаций**

многофункциональный презентер, для проведения профессиональных презентаций.ЖК-экран и встроенная функция вибрации.   
**ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Беспроводной пульт для проведения презентаций  
Лазерная указка  
Управление мультимедийными функциями  
Функция вибрации  
LCD дисплей  
Компактный мини-ресивер USB  
**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
Тип: Беспроводной пульт управления, лазерная указка  
Интерфейс: USB  
Тип связи: Радиосвязь 2.4 ГГц  
Радиус действия: не менее 10 метров  
Цвет луча указки: Красный  
Дисплей: ЖК  
Органы управления:   
Управление презентацией: Указка Вкл./Выкл. Перемотка страниц, F5/ES, Очистить экран, лазерная указка  
Управление мультимедийными функциями: Указка Вкл./Выкл., Перемотка треков, Громкость +/-, Воспроизведение / Пауза, Быстрая перемотка  
Питание: 2 батарейки ААА  
Поддержка ОС: Windows XP/Vista/7, Mac OS X10.4 и выше  
Цвет: Черный  
**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**Пульт  
Мини-ресивер USB  
2 батарейки ААА  
Руководство пользователя

**Акустическая система**

**Акустическая система 2,1 с встроенным усилителем. Управление с помощью проводного пульта ДУ.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| УСИЛИТЕЛЬ | |
| Выходная мощность | 11, Вт RMS |
| Распределение мощности | 3х2+5, Вт |
| Нелинейные искажения | 0.3, % (1Вт на 1 кГц) |
| Частотная характеристика | 50-20 000, Гц |
| Соотношение сигнал/шум | 70, дБ |
| Разделение каналов | 45, дБ |
| КОЛОНКИ | |
| Мембрана ВЧ динамика | 2.5, дюйм |
| Мембрана НЧ динамика | 4, дюйм |
| Материал | MDF/plastic |
| Цвет | черный |
| Пульт ДУ | 1 |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Выход | 2RCA |
| Вход | 3.5mm stereo |
| РАЗМЕРЫ | |
| Габариты (сателлиты) не менее | 74х148х68, мм |
| Габариты (сабвуфер) не менее | 140х238х157, мм |
| Масса нетто изделия не более | 2,23, кг |

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели.**